Страница 4

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность клапана запорного при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортиро-  
вания, хранения и технического обслуживания.  
 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуа-тацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.  
 Гарантийная наработка – 350 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.  
 Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.  
 Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства   
только при наличии исправных гарантийных пломб.

ООО «Промтревл»  
661130, Владимирская обл., Петушинский р-н,  
пгт. Городищи, ул. Соловьёва, 3Г  
<http://www.promtrevl.ru>



**Клапан (вентиль) запорный стальной**

**фланцевый**

**PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)**

**ПР22081 - \_\_\_ПС**

**ПАСПОРТ**

****