Страница 4

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 Изготовитель гарантирует работоспособность клапана запорного при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортиро-
вания, хранения и технического обслуживания.
 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуа-тацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
 Гарантийная наработка – 350 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
 Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
 Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства
только при наличии исправных гарантийных пломб.

ООО «Промтревл»
661130, Владимирская обл., Петушинский р-н,
пгт. Городищи, ул. Соловьёва, 3Г
<http://www.promtrevl.ru>



**Клапан (вентиль) запорный стальной**

**фланцевый**

**PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)**

**ПР22081 - \_\_\_ПС**

**ПАСПОРТ**

 ****